ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2008 г. N 154

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума решила:

1. Утвердить [Правила](#P35) землепользования и застройки города Тюмени (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

решение Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 319 "О Временных правилах градорегулирования и застройки города Тюмени";

абзац восьмой пункта 1 решения Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 686 "О внесении изменения в некоторые решения Тюменской городской Думы в части изменения наименования руководителя органа местного самоуправления в соответствии с Уставом города Тюмени";

решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 10 "О внесении изменений во Временные правила градорегулирования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 319";

пункт 7 решения Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 82 "О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы";

решение Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 320 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Тюмени";

решение Тюменской городской Думы от 29.03.2007 N 530 "О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 320 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Тюмени";

решение Тюменской городской Думы от 11.02.2008 N 792 "О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 320";

решение Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 95 "О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 320".

3. Настоящее решение вступает в силу с 10.04.2009.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тюменский курьер" и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в сети "Интернет" (www.tyumen-city.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную постоянную комиссию.

Председатель

С.М.МЕДВЕДЕВ

Приложение

к решению

Тюменской городской Думы

от 30.10.2008 N 154

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Правила землепользования и застройки города Тюмени (далее - Правила) являются документом градостроительного зонирования муниципального образования городской округ город Тюмень (далее - город Тюмень) и устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения и внесения изменений в настоящие Правила.

Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1. Полномочия Тюменской городской Думы в области регулирования землепользования и застройки

К полномочиям Тюменской городской Думы в области регулирования землепользования и застройки относятся:

а) утверждение генерального плана городского округа город Тюмень, Правил, правил благоустройства территории города Тюмени;

б) утратил силу. - Решение Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 743;

в) утверждение муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов на застроенных территориях в городе Тюмени;

г) утратил силу с 1 марта 2015 года. - Решение Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 271;

г.1) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени;

д) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тюменской области, Уставом города Тюмени.

Статья 2. Полномочия Администрации города Тюмени в области регулирования землепользования и застройки

1. Администрация города Тюмени в области регулирования землепользования и застройки:

а) осуществляет проверку проекта Правил, проекта о внесении в них изменений на соответствие требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности;

б) в соответствии с федеральными законами определяет использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

в) осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков, расположенных в границах города Тюмени, для муниципальных нужд;

г) в пределах своей компетенции принимает меры, направленные на принудительное прекращение прав на земельные участки;

д) определяет порядок подготовки местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени и внесения в них изменений;

е) осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

ж) принимает решение о подготовке документации по планировке территории города Тюмени;

з) обеспечивает подготовку документации по планировке территории города Тюмени;

и) является организатором общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа город Тюмень, проекту планировки территории, проекту межевания территории, проекту правил благоустройства территории города Тюмени, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов;

к) в пределах компетенции органов местного самоуправления, установленной федеральным законодательством и законодательством Тюменской области, выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции, а также принимает решения о внесении изменений в разрешения на строительство, решения о прекращении действия разрешения на строительство, выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, принимает решения о внесении изменений в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Тюмени;

л) принимает решения о развитии застроенных территорий города Тюмени, о комплексном развитии территории города Тюмени по инициативе органа местного самоуправления, заключает договоры о развитии застроенных территорий города Тюмени, о комплексном развитии территории города Тюмени;

м) принимает решения о компенсации определенным категориям физических лиц причиненного им вреда при осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов капитального строительства вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

н) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации и Тюменской области, Уставом города Тюмени, настоящими Правилами и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами города Тюмени.

Статья 3. Общие положения об осуществлении строительства на территории города Тюмени. Ограничение точечного строительства

1. Градостроительная деятельность на территории города Тюмени осуществляется на основании документов территориального планирования, настоящих Правил и документации по планировке территории. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами, подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение красных линий, утвержденных проектами планировки территории, является обязательным условием осуществления градостроительной деятельности на территории города Тюмени.

2. Точечное строительство, в результате которого на территории города Тюмени могут быть возведены отдельно стоящие и (или) пристроенные объекты капитального строительства, либо может быть осуществлена реконструкция ранее созданных объектов капитального строительства с увеличением общей площади этих объектов более чем на десять процентов, если создание и реконструкция указанных объектов не соответствуют проектам планировки и проектам межевания территории города Тюмени, не допускается.

Статья 4. Общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Тюмени проводятся общественные обсуждения по следующим проектам:

а) проекту Генерального плана городского округа город Тюмень, проекту, предусматривающему внесение в него изменений;

б) проекту Правил, проекту, предусматривающему внесение в них изменений;

в) проекту планировки территории, проекту, предусматривающему внесение в него изменений;

г) проекту межевания территории, проекту, предусматривающему внесение в него изменений;

д) проекту Правил благоустройства территории города Тюмени, проекту, предусматривающему внесение в них изменений;

е) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

ж) проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Организатором общественных обсуждений по проектам, указанным в [пунктах "а"](#P78), ["в"](#P80), ["г"](#P81), ["д" части 1](#P82) настоящей статьи, является Администрация города Тюмени.

Организатором общественных обсуждений по проектам, указанным в [пунктах "б"](#P79), ["е"](#P83), ["ж" части 1](#P84) настоящей статьи, является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени.

3. Решение о проведении общественных обсуждений по проектам, указанным в [пунктах "а"](#P78), ["б" части 1](#P79) настоящей статьи, принимается Главой города Тюмени.

Решение о проведении общественных обсуждений по проектам, указанным в [пунктах "в"](#P80), ["г"](#P81), ["д"](#P82), ["е"](#P83), ["ж" части 1](#P84) настоящей статьи, принимается Администрацией города Тюмени.

4. Общественные обсуждения проводятся организатором в сроки, установленные муниципальным правовым актом города Тюмени о проведении общественных обсуждений (далее - муниципальный правовой акт о проведении общественных обсуждений) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Официальным сайтом для размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему, а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством, является официальный сайт Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Администрации города Тюмени).

Статья 5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений

1. Оповещение о начале общественных обсуждений осуществляется в форме опубликования муниципального правового акта о проведении общественных обсуждений в установленном для муниципальных нормативных правовых актов города Тюмени порядке.

2. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте Администрации города Тюмени на период не менее пяти рабочих дней.

3. В целях организации и проведения общественных обсуждений в ходе работы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, обеспечивается:

а) ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта;

б) прием и регистрация предложений и замечаний, касающихся проекта;

в) идентификация участников общественных обсуждений;

г) консультирование посетителей экспозиции или экспозиций проекта в сроки, установленные муниципальным правовым актом о проведении общественных обсуждений;

д) распространение информационных материалов о проекте.

4. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока приема замечаний и предложений участников общественных обсуждений.

Замечания и предложения участников общественных обсуждений подлежат обязательному рассмотрению на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Тюменской области, муниципальным правовым актам города Тюмени.

Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений осуществляется в сроки, установленные муниципальным правовым актом о проведении общественных обсуждений.

Формы протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений включают в себя сведения, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений, должны обеспечивать открытость и доступность предоставляемой информации.

Статьи 6 - 10. Утратили силу. - Решение Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 743.

Статья 11. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется применительно ко всей территории города Тюмени либо к части территории города Тюмени.

При поступлении предложений об изменении границ отдельных территориальных зон, изменении градостроительного регламента, установленного для конкретной территориальной зоны, Глава города Тюмени принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила применительно к части территории городского округа, расположенной в границах соответствующего планировочного района, в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

Статья 12. Заключительные и переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил ранее утвержденная документация по планировке территории применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. По выбору правообладателей земельных участков подготовка градостроительных планов земельных участков в отношении земельных участков, договоры аренды которых были заключены в период после вступления в силу настоящих Правил и до 12.09.2013, осуществляется в соответствии с требованиями Правил, действовавшими на момент заключения таких договоров аренды, при одновременном соблюдении следующих условий:

договоры аренды земельных участков заключены на срок не менее одного года;

государственная регистрация договоров аренды земельных участков осуществлена в срок до 19.03.2014.

Положения, предусмотренные настоящей частью, действуют до истечения срока, установленного постановлением Правительства Тюменской области, определяющим срок использования градостроительных планов земельных участков.

3. В проекте межевания территории границы земельных участков, расположенных на застроенных территориях, определяются в соответствии с градостроительными регламентами, действовавшими на дату выдачи предоставляемого для получения разрешения на строительство градостроительного плана указанных земельных участков, в случае невозможности определения границ земельных участков в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами.

4. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в том числе на отношения по образованию соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету) при условии, что право собственности на указанные объекты зарегистрировано до вступления в силу настоящих Правил.

Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по приобретению в собственность бесплатно земельных участков (в том числе на отношения по образованию соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету) гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской области от 21.06.2018 N 55 "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно".

Положения, предусмотренные [абзацем первым](#P124) настоящей части, действуют до 1 января 2025 года. Положения, предусмотренные [абзацем вторым](#P125) настоящей части, действуют до истечения срока, установленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 21.06.2018 N 55 "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно.

5. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по приобретению гражданами в собственность (общую долевую собственность) земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, земельных участков общего назначения в порядке, установленном пунктами 2.7 - 2.9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в том числе на отношения по образованию соответствующих земельных участков и их государственному кадастровому учету), за исключением образования земельных участков в границах территориальной зоны, занятой городскими лесами, иными лесами Р-5.

Положения, предусмотренные настоящей частью, действуют до истечения срока, установленного пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

6. Не соответствующий градостроительному регламенту минимальный отступ от границы земельного участка допускается в случае реконструкции объекта капитального строительства, при которой не изменяется местоположение объекта капитального строительства относительно указанной границы земельного участка. При этом иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные градостроительным регламентом, подлежат обязательному применению.

7. Строительство и реконструкция индивидуальных жилых домов на образованных в целях размещения индивидуального жилищного строительства земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, могут осуществляться при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации. При этом предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются [пунктом 1 части 2 статьи 19](#P1001) настоящих Правил.

В случае расположения многоквартирных домов в территориальной зоне, не предусматривающей их размещение в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, созданных до вступления в силу настоящих Правил, определение местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами осуществляется в проектах межевания территории без учета настоящих Правил, проектов планировки территории. При этом вид разрешенного использования указанных земельных участков устанавливается "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" или "Среднеэтажная жилая застройка" или "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (в зависимости от этажности существующего многоквартирного дома").

Положения, предусмотренные настоящей частью, действуют до 1 января 2025 года.

Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 13. Карта градостроительного зонирования городского округа город Тюмень

Статья 13-1. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 1-й планировочный район "Березняковский"

Статья 13-2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 2-й планировочный район "Тарманский"

Статья 13-3. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 3-й планировочный район "Парфеновский"

Статья 13-4. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 4-й планировочный район "Затюменский"

Статья 13-5. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 5-й планировочный район "Заречный"

Статья 13-6. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 6-й планировочный район "Центральный"

Статья 13-7. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 7-й планировочный район "Гилевский"

Статья 13-8. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 8-й планировочный район "Антипинский"

Статья 13-9. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 9-й планировочный район "Южный"

Статья 13-10. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 10-й планировочный район "Тюменский"

Статья 13-11. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 11-й планировочный район "Комаровский"

Статья 13-12. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 12-й планировочный район "Патрушевский"

Статья 13-13. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 13-й планировочный район "Верхнеборский"

Статья 13-14. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 14-й планировочный район "Мысовский"

Статья 13-15. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 15-й планировочный район "Новорощинский"

Статья 13-16. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 16-й планировочный район "Тараскульский"

Статья 13-17. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 17-й планировочный район "Андреевский"

Статья 13-18. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 18-й планировочный район "Утешевский"

Статья 13-19. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Тюмени. 19-й планировочный район "Плехановский"

Статья 13-20. Фрагмент карты градостроительного зонирования северных территорий, расположенных за границей населенного пункта город Тюмень

Статья 13-21. Фрагмент карты градостроительного зонирования южных территорий, расположенных за границей населенного пункта город Тюмень

Статья 13-22. Фрагмент карты градостроительного зонирования западных территорий, расположенных за границей населенного пункта город Тюмень

Статья 14. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования города Тюмени

1. На карте градостроительного зонирования города Тюмени установлены следующие виды территориальных зон:

|  |  |
| --- | --- |
| Условные обозначения | Наименование территориальных зон |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами |
| Ж-1.1 | Подзона застройки многоэтажными многоквартирными домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-4 | Зона сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Общественно-деловая зона историко-культурного центра города |
| ОД-2 | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Общественно-деловая зона застройки специализированных центров обслуживания |
| ОД-4 | Зона учебно-образовательного назначения |
| ОД-5 | Зона спортивного назначения |
| ОД-6 | Зона здравоохранения |
| ОД-7 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П-1 | Зона размещения производственных объектов IV - V классов опасности |
| П-2 | Зона размещения производственных объектов II - III классов опасности |
| П-3 | Зона размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности) |
| ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур |
| ИТ-2 | Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта |
| ИТ-3 | Зона улично-дорожной сети |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зона учреждений и объектов рекреационного назначения |
| Р-2 | Зона озелененных территорий общего пользования |
| Р-3 | Зона, занятая парками, городскими садами |
| Р-4 | Зона акваторий |
| Р-5 | Зона, занятая городскими лесами, иными лесами |
| Р-6 | Санаторно-курортная зона |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зона, занятая объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов |
| СН-2 | Зона, занятая кладбищами |
| СН-3 | Зона режимных объектов |
| СН-4 | Зона для организации мест размещения снега |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства |
| СХ-2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |
| СХ-3 | Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества |

2. На карте градостроительного зонирования города Тюмени отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 15. Градостроительные регламенты и их применение

1. Настоящими Правилами градостроительные регламенты определены в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующих территориальных зон, установленных картой градостроительного зонирования города Тюмени, за исключением земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. В градостроительных регламентах настоящих Правил устанавливаются предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их сочетания:

минимальная ширина, минимальная и (или) максимальная площадь земельного участка;

минимальный отступ от границ земельного участка, определяемый как минимальное расстояние между границей земельного участка и объектом капитального строительства;

минимальное и (или) максимальное количество надземных этажей;

максимальный процент застройки в границах земельного участка (в расчет максимального процента застройки в границах земельного участка не входит площадь подземных объектов и подземных частей объектов капитального строительства, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов капитального строительства при условии использования кровли пристроенного объекта, имеющей общий выход с основным объектом капитального строительства на уровень планировочной отметки земли, под территорию благоустройства).

Блокировка объектов многоэтажной жилой застройки способом однорядной застройки на двух смежных земельных участках допускается с нулевым отступом от границы земельного участка в месте примыкания таких объектов друг к другу при условии соблюдения действующего законодательства, в том числе норм и правил о пожарной безопасности.

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к территории, установленной на карте градостроительного зонирования городского округа город Тюмень, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, соответствуют установленным в региональных нормативах градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п, Местных нормативах градостроительного проектирования города Тюмени, утвержденных решением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующие в пределах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования города Тюмени, устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Градостроительные регламенты. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1

1. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1 выделена для формирования кварталов с высокой плотностью застройки и включает участки территории города Тюмени, определенные Генеральным планом для размещения многоэтажных многоквартирных домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 6500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
| 2. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 3. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 4. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 5. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 7. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 8. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 100 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
| 9. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 10. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 11. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 2. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 3. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 4. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 5. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 6. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.6.1 |
| 7. Парки культуры и отдыха | Минимальная ширина земельного участка - 100 м.Минимальная площадь земельного участка - 150000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.2 |
| 8. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7.1 |
| 9. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 10. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.9.2 |
| 11. Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.10.1 |
| 12. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 13. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 14. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.5 |
| 15. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.6 |
| 16. Гостиничное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.7 |
| 17. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 18. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 19. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 20. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |

5. Утратила силу. - Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2020 N 248.

--------------------------------

<\*> Предельный параметр "максимальная площадь земельного участка" не применяется в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, в отношении которых планируется (осуществляется) деятельность по комплексному и устойчивому развитию, земельных участков, предоставленных в целях реализации масштабных инвестиционных проектов.

<\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 17. Градостроительные регламенты. Подзона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1.1

1. Подзона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1.1 выделена для формирования кварталов с высокой плотностью застройки и включает участки территории города Тюмени, определенные Генеральным планом для размещения многоэтажных многоквартирных домов до 10 этажей, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
| 2. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 3. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 4. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 5. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 7. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 8. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 100 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
| 9. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 10. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 11. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 2. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 3. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 4. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 5. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 6. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.6.1 |
| 7. Парки культуры и отдыха | Минимальная ширина земельного участка - 100 м.Минимальная площадь земельного участка - 150000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.2 |
| 8. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7.1 |
| 9. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 10. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.9.2 |
| 11. Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.10.1 |
| 12. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 13. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 14. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.5 |
| 15. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.6 |
| 16. Гостиничное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.7 |
| 17. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 18. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 19. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 20. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |

--------------------------------

<\*> Предельный параметр "максимальная площадь земельного участка" не применяется в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, в отношении которых планируется (осуществляется) деятельность по комплексному и устойчивому развитию, земельных участков, предоставленных в целях реализации масштабных инвестиционных проектов.

<\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2

1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2 выделена для формирования кварталов со средней плотностью застройки для размещения малоэтажных жилых домов, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.1 |
| 2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Минимальное количество надземных этажей - 2Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 42,0 | 2.1.1 |
| 3. Блокированная жилая застройка | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.Минимальная ширина земельного участка для размещения каждого блока жилых домов блокированной застройки - 5,5 м.Минимальная площадь земельного участка для размещения каждого блока жилых домов блокированной застройки - 120 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м.Минимальное количество надземных этажей - 2.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.3 |
| 4. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 5. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 6. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 7. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 8. Образование и просвещение | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5 |
| 9. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 10. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 11. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 2. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 3. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 4. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 5. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.6.1 |
| 6. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7.1 |
| 7. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 8. Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.10.1 |
| 9. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 10. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 11. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.5 |
| 12. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.6 |
| 12. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.1 |
| 14. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |

5. Утратила силу. - Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2020 N 248.

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 выделена для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает участки территории города Тюмени, предназначенные в соответствии с Генеральным планом для размещения индивидуальных жилых домов, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.1 |
| 2. Блокированная жилая застройка | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.Минимальная ширина земельного участка для размещения каждого блока - 5,5 м.Минимальная площадь земельного участка для размещения каждого блока - 250 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.3 |
| 3. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 4. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 5. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 6. Образование и просвещение | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5 |
| 7. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.4 |
| 8. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.6 |
| 9. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 10. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 11. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 2. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 3. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 4. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 5. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.6.1 |
| 6. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7.1 |
| 7. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 8. Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.10.1 |
| 9. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 10. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 11. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.5 |
| 12. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.1 |
| 13. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 20. Градостроительные регламенты. Зона сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-4

1. Зона сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-4 выделена для сохранения многоэтажной многоквартирной жилой застройки и создания условий комфортного проживания граждан.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами

Градостроительные регламенты, установленные для зоны сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами в границах исторического центра города, действуют с учетом ограничений, предусмотренных для зон охраны объектов культурного наследия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) [<\*>](#P1334) | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 250 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 15.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 2.6 |
| 2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) [<\*\*>](#P1335) | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 15.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
| 3. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 4. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 5. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 7. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 8. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 100 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
| 9. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 10. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне сложившейся застройки многоэтажными многоквартирными домами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 2. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 3. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 4. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 5. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 6. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 7. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |

--------------------------------

<\*> Под существующую многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).

<\*\*> Строительство допускается за счет сноса многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

<\*\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 21. Градостроительные регламенты. Общественно-деловая зона историко-культурного центра города ОД-1

1. Общественно-деловая зона историко-культурного центра города ОД-1 выделена для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства с широким спектром видов их использования.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 4. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 5. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.3 |
| 6. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 8. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 9. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.6.1 |
| 10. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 11. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.9.2 |
| 12. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 13. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.4 |
| 14. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.5 |
| 15. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.6 |
| 16. Гостиничное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.7 |
| 17. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. | 5.1.2 |
| 18. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 19. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |
| 20. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
| 2. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 3. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 4. Религиозное использование | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7 |
| 5. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.2 |
| 6. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.1 |
| 7. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.8 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД-2

1. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД-2 выделена для формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром функций, ориентированных на удовлетворение потребностей населения.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 4. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 5. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 6. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 7. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 8. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 9. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 10. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 11. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 12. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.6.1 |
| 13. Парки культуры и отдыха | Минимальная ширина земельного участка - 100 м.Минимальная площадь земельного участка - 150000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.2 |
| 14. Цирки и зверинцы | Минимальная ширина земельного участка - 50 м.Минимальная площадь земельного участка - 12000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40,0. | 3.6.3 |
| 15. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.8 |
| 16. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 100 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
| 17. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9.2 |
| 18. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.1 |
| 19. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.2 |
| 20. Рынки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.3 |
| 21. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 22. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.5 |
| 23. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.6 |
| 24. Гостиничное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.7 |
| 25. Развлекательные мероприятия | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.8.1 |
| 26. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 27. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 28. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 29. Выставочно-ярмарочная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.10 |
| 30. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.1 |
| 31. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
| 32. Площадки для занятий спортом | Минимальная ширина земельного участка - 5 м.Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м. | 5.1.3 |
| 33. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |
| 34. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 3. Служебные гаражи | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 4.9 |
| 4. Склады | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 6.9 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 2. Религиозное использование | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7 |
| 3. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.8 |
| 4. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9.2 |
| 5. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.1 |
| 6. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.5 |
| 7. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 8. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 9. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 10. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.7 |
| 11. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.8 |

5. Утратила силу. - Решение Тюменской городской Думы от 26.06.2020 N 248.

--------------------------------

<\*> Максимальный класс опасности по санитарной классификации (далее - класс опасности) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках в основных видах разрешенного использования, - V.

<\*\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках в условно разрешенных видах, - IV.

<\*\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 23. Градостроительные регламенты. Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания ОД-3

1. Зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания ОД-3 выделена для формирования центров и комплексов общественного обслуживания и деловой деятельности (в том числе учебных, медицинских, культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных), создания условий обслуживания больших людских потоков в условиях ограничений, налагаемых непосредственным соседством общественных и деловых объектов с технологическими объектами транспорта (территориями, относимыми к зоне инженерной и транспортной инфраструктур).

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1.2 |
| 4. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 5. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 6. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
| 7. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 8. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 9. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 10. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 11. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 12. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.6.1 |
| 13. Парки культуры и отдыха | Минимальная ширина земельного участка - 100 м.Минимальная площадь земельного участка - 150000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.2 |
| 14. Цирки и зверинцы | Минимальная ширина земельного участка - 50 м.Минимальная площадь земельного участка - 12000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40,0. | 3.6.3 |
| 15. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.8 |
| 16. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 100 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
| 17. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9.2 |
| 18. Проведение научных испытаний | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9.3 |
| 19. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.1 |
| 20. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.2 |
| 21. Рынки | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.3 |
| 22. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 23. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.5 |
| 24. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.6 |
| 25. Гостиничное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.7 |
| 26. Развлекательные мероприятия | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.8.1 |
| 27. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 28. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 29. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 30. Выставочно-ярмарочная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.10 |
| 31. Спорт | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1 |
| 32. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |
| 33. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 3. Служебные гаражи | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 4.9 |
| 4. Склады | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 6.9 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 2. Медицинские организации особого назначения | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70,0. | 3.4.3 |
| 3. Религиозное использование | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7 |
| 4. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.8 |
| 5. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9.2 |
| 6. Проведение научных испытаний | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9.3 |
| 7. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.1 |
| 8. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.5 |
| 9. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 10. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 11. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 12. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.7 |
| 13. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.8 |

--------------------------------

<\*> Максимальный класс опасности по санитарной классификации объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках в основных видах разрешенного использования, - V.

<\*\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках в условно разрешенных видах, - IV.

<\*\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зона учебно-образовательного назначения ОД-4

1. Зона учебно-образовательного назначения ОД-4 выделена для формирования местных (локальных) учебно-образовательных центров городских районов, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в получении услуг в сфере образования.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 2. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 3. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 5 м.Максимальное количество надземных этажей - 4. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 3. Общежития | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 3.2.4 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учебно-образовательного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4500 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 2. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 3. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 5.1.2 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 25. Градостроительные регламенты. Зона спортивного назначения ОД-5

1. Зона спортивного назначения ОД-5 выделена для формирования местных (локальных) центров городских районов, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в развитии физической культуры и здорового образа жизни.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Спорт | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 5.1 |
| 3. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 3. Общежития | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 3.2.4 |
| 4. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 3.3 |
| 5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4. | 3.4.1 |
| 6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4. | 3.5.1 |
| 7. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4. | 3.5.2 |
| 8. Магазины | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.4 |
| 9. Общественное питание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.6 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне спортивного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 4.4 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 26. Градостроительные регламенты. Зона здравоохранения ОД-6

1. Зона здравоохранения ОД-6 выделена для формирования местных (локальных) центров городских районов, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в медицинском обслуживании.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 3. Медицинские организации особого назначения | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4.3 |
| 4. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |
| 3. Общежития | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 3.2.4 |
| 4. Служебные гаражи | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 4.9 |
| 5. Воздушный транспорт | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. | 7.4 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 27. Градостроительные регламенты. Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7 выделена для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 6500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 25.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
| 2. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 3. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 4. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.1 |
| 5. Оказание социальной помощи населению | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.2 |
| 6. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3. |
| 7. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 8. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 9. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
| 10. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 11. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
| 12. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.6.1 |
| 13. Парки культуры и отдыха | Минимальная ширина земельного участка - 100 м.Минимальная площадь земельного участка - 150000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.2 |
| 14. Общественное управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.8 |
| 15. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 100 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
| 16. Проведение научных исследований | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.9.2 |
| 17. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.1 |
| 18. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.2 |
| 19. Рынки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.3 |
| 20. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 21. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.5 |
| 22. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.6 |
| 23. Гостиничное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.7 |
| 24. Развлекательные мероприятия | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.8.1 |
| 25. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 26. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 27. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 28. Выставочно-ярмарочная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.10 |
| 29. Спорт | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1 |
| 30. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 16.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 8.3 |
| 31. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 3. Склады | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 6.9 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Служебные гаражи | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9 |
| 2. Коммунальное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.1 |
| 3. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.7.1 |
| 4. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 5. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 6. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 7. Автомобилестроительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.2.1 |
| 8. Легкая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.3 |
| 9. Фармацевтическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.3.1 |
| 10. Пищевая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.4 |
| 11. Нефтехимическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.5 |
| 12. Строительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.6 |
| 13. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.7 |
| 14. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.8 |
| 15. Склады | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.9 |
| 16. Целлюлозно-бумажная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.11 |
| 17. Научно-производственная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 6.12 |

--------------------------------

<\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках в основных видах разрешенного использования, - V.

<\*\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках в условно разрешенных видах, - IV.

<\*\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 28. Градостроительные регламенты. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности П-1

1. Зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV - V класса опасности, а также обслуживающих их объектов, имеющих санитарно-защитную зону, с низкими уровнями шума и загрязнения.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV - V класса опасности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.1.2 |
| 4. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.3 |
| 5. Обеспечение научной деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9 |
| 6. Ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.10 |
| 7. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.1 |
| 8. Рынки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.3 |
| 9. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 10. Банковская и страховая деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.5 |
| 11. Служебные гаражи | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9 |
| 12. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.1 |
| 13. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.3 |
| 14. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.4 |
| 15. Автомобилестроительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.2.1 |
| 16. Легкая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.3 |
| 17. Фармацевтическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.3.1 |
| 18. Пищевая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.4 |
| 19. Нефтехимическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.5 |
| 20. Строительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.6 |
| 21. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.7 |
| 22. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.8 |
| 23. Склады | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.9 |
| 24. Целлюлозно-бумажная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.11 |
| 25. Научно-производственная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.12 |
| 26. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |
| 27. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV - V класса опасности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 3.4.1 |
| 2. Общественное питание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.6 |
| 3. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 5.1.2 |
| 4. Транспорт | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 7.0 |

--------------------------------

<\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках, - IV.

<\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 29. Градостроительные регламенты. Зона размещения производственных объектов II - III класса опасности П-2

1. Зона размещения производственных объектов II - III класса опасности П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше II класса опасности, а также обслуживающих их объектов.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II - III класса опасности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Служебные гаражи | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9 |
| 4. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.1 |
| 5. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.3 |
| 6. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.4 |
| 7. Тяжелая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.2 |
| 8. Автомобилестроительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.2.1 |
| 9. Легкая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.3 |
| 10. Фармацевтическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.3.1 |
| 11. Пищевая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.4 |
| 12. Нефтехимическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.5 |
| 13. Строительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.6 |
| 14. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.7 |
| 15. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.8 |
| 16. Склады | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.9 |
| 17. Целлюлозно-бумажная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.11 |
| 18. Научно-производственная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.12 |
| 19. Транспорт | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 7.0 |
| 20. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
| 21. Специальная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 12.2 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II - III класса опасности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 3.4.1 |
| 4. Обеспечение научной деятельности | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 3.9 |
| 5. Деловое управление | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 4.1 |
| 6. Общественное питание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.6 |
| 7. Служебные гаражи | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 4.9 |
| 8. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 5.1.2 |
| 9. Транспорт | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 7.0 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов II - III класса опасности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Обеспечение научной деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.9 |
| 2. Ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 3.10 |
| 3. Деловое управление | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.1 |
| 4. Рынки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.3 |
| 5. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.4 |
| 6. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |

--------------------------------

<\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках, - II.

<\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 30. Градостроительные регламенты. Зона размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности) П-3

1. Зона размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности) П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий I класса опасности, а также обслуживающих их объектов, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 мМинимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Служебные гаражи | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9 |
| 4. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.1 |
| 5. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.3 |
| 6. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 4.9.1.4 |
| 7. Тяжелая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.2 |
| 8. Автомобилестроительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.2.1 |
| 9. Легкая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.3 |
| 10. Фармацевтическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.3.1 |
| 11. Пищевая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.4 |
| 12. Нефтехимическая промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.5 |
| 13. Строительная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.6 |
| 14. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.7 |
| 15. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.8 |
| 16. Склады | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.9 |
| 17. Целлюлозно-бумажная промышленность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.11 |
| 18. Научно-производственная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 6.12 |
| 19. Транспорт | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 7.0 |
| 20. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |
| 21. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
| 22. Специальная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 12.2 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов высокого отрицательного воздействия на среду (I класса опасности)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 3.3 |
| 2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 3.4.1 |
| 3. Обеспечение научной деятельности | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 3.9 |
| 4. Деловое управление | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9. | 4.1 |
| 5. Магазины | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.4 |
| 6. Общественное питание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.6 |

--------------------------------

<\*> Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках, - I.

<\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 31. Градостроительные регламенты. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур ИТ-1

1. Зона ИТ-1 выделена в целях создания условий для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0 | 3.1.1 |
| 3. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.1 |
| 4. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.3 |
| 5. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.9.1.4 |
| 6. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 6.7 |
| 7. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 6.8 |
| 8. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |
| 9. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Деловое управление | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5 | 4.1 |
| 2. Магазины | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.4 |
| 3. Склады | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 6.9 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 32. Градостроительные регламенты. Зона, предназначенная для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта ИТ-2

1. Зона ИТ-2 выделена в целях создания условий для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 3. Служебные гаражи | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 4.9 |
| 4. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 6.7 |
| 5. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 6.8 |
| 6. Транспорт | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80,0. | 7.0 |
| 7. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 8.3 |
| 8. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного транспорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 3.3 |
| 2. Деловое управление | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.1 |
| 3. Магазины | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.4 |
| 4. Общественное питание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 4.6 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 33. Зона улично-дорожной сети ИТ-3

Зона улично-дорожной сети ИТ-3 выделена для обеспечения условий сохранения и развития городской системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения ("Земельные участки (территории) общего пользования" (код вида разрешенного использования - 12.0); "Размещение автомобильных дорог" (код вида разрешенного использования - 7.2.1). Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 34. Градостроительные регламенты. Зона учреждений и объектов рекреационного назначения Р-1

1. Зона учреждений и объектов рекреационного назначения Р-1 выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. Размещение объектов в зоне Р-1 допускается при условии соблюдения лесного, водного законодательства, законодательства об охране окружающей среды.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Отдых (рекреация) | Минимальная ширина земельного участка - 3 м.Минимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 5.0 |
| 3. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |
| 3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10. | 3.4.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне учреждений и объектов рекреационного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Дома социального обслуживания | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.2.1 |
| 2. Оказание услуг связи | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.2.3 |
| 3. Здравоохранение | Минимальная ширина земельного участка - 3 м.Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.4 |
| 4. Объекты культурно-досуговой деятельности | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.1 |
| 5. Парки культуры и отдыха | Минимальная ширина земельного участка - 100 м.Минимальная площадь земельного участка - 150000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6.2 |
| 6. Цирки и зверинцы | Минимальная ширина земельного участка - 50 м.Минимальная площадь земельного участка - 12000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40,0. | 3.6.3 |
| 7. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.7.1 |
| 8. Общественное питание | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 4.6 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 35. Градостроительные регламенты. Зона озелененных территорий общего пользования Р-2

1. Зона озелененных территорий общего пользования Р-2 выделена в целях создания озелененных территорий общего пользования (за исключением городских садов, парков), сохранения чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. В составе территориальной зоны Р-2 располагаются земельные участки в границах территорий общего пользования (за исключением парков, городских садов).

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |

Статья 36. Градостроительные регламенты. Зона, занятая парками, городскими садами Р-3

1. Зона, занятая парками, городскими садами, Р-3 выделена в целях обеспечения правовых условий создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и организации мест отдыха населения. В составе территориальной зоны Р-3 располагаются земельные участки в границах территорий общего пользования (парков, городских садов).

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой парками, городскими садами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
| 2. Культурное развитие | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30,0. | 3.6 |

Статья 37. Зона акваторий Р-4

Зона акваторий Р-4 выделена в целях создания правовых условий сохранения и использования существующих водных объектов (прудов, озер и т.п.).

Градостроительные регламенты применительно к данной территориальной зоне не устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 38. Зона, занятая городскими лесами, иными лесами Р-5

Зона, занятая городскими лесами, иными лесами Р-5, выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования городских и иных лесов, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

Градостроительные регламенты применительно к данной территориальной зоне не устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Санаторно-курортная зона Р-6

1. Санаторно-курортная зона Р-6 выделена в целях сохранения и развития территорий, предназначенных в соответствии с Генеральным планом для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха, туризма.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в санаторно-курортной зоне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
| 2. Общежития | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 9.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 3.2.4 |
| 3. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальная ширина земельного участка - 15 м.Минимальная площадь земельного участка - 1800 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
| 4. Курортная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40,0. | 9.2 |
| 5. Санаторная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 10.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40,0. | 9.2.1 |
| 6. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в санаторно-курортной зоне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2 | 2.7.1 |
| 2. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1. | 3.1.1 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в санаторно-курортной зоне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.1 |
| 2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная ширина земельного участка - 30 м.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальное количество надземных этажей - 2.Максимальное количество надземных этажей - 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 42,0. | 2.1.1 |
| 3. Блокированная жилая застройка | Минимальная ширина земельного участка - 16 м.Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.Минимальная ширина земельного участка для размещения каждого блока жилых домов блокированной застройки - 5,5 м.Минимальная площадь земельного участка для размещения каждого блока жилых домов блокированной застройки - 250 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками - 0 м.Минимальное количество надземных этажей - 2.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 2.3 |
| 4. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 5. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.7.1 |
| 6. Энергетика | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.7 |
| 7. Связь | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 6.8 |
| 8. Ведение огородничества | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м. | 13.1 |
| 9. Ведение садоводства | Минимальная ширина земельного участка - 20 мМинимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20,0. | 13.2 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Зона, занятая объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, СН-1

1. Зона, занятая объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, СН-1 выделена в целях создания условий для размещения объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, с соблюдением мер по предотвращению загрязнения почв, подземных (поверхностных) вод, атмосферного воздуха и препятствующих вредному воздействию отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
| 3. Специальная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 12.2 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Энергетика | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 6.7 |
| 2. Связь | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 6.8 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зона, занятая кладбищами СН-2

1. Зона, занятая местами погребения СН-2, выделена в целях создания условий и обеспечения существования мест погребения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
| 3. Ритуальная деятельность | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 12.1 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5. | 2.7.1 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зона режимных объектов СН-3

1. Зона режимных объектов СН-3 выделена в целях создания условий для размещения объектов, для которых установлен специальный порядок (особый режим) работы и дополнительные меры безопасности.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных объектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Обеспечение обороны и безопасности | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 8.0 |
| 3. Обеспечение вооруженных сил | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 8.1 |
| 4. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 8.3 |
| 5. Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 8.4 |
| 6. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных объектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 2. Автомобильные мойки | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 4.9.1.3 |
| 3. Ремонт автомобилей | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 4.9.1.4 |
| 4. Энергетика | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 6.7 |
| 5. Связь | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2 | 6.8 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне режимных объектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.7.1 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 42.1. Градостроительные регламенты. Зона для организации мест размещения снега СН-4

1. Зона для организации мест размещения снега СН-4 выделена в целях создания условий для устройства и эксплуатации мест размещения снега на территории города Тюмени.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне для организации мест размещения снега СН-4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 10 м.Минимальная площадь земельного участка - 120 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 95,0. | 3.1.1 |
| 2. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне для организации мест размещения снега СН-4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Энергетика | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 6.7 |
| 2. Связь | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 6.8 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства СХ-1

1. Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства СХ-1, включает сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками).

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. | 1.2 |
| 2. Овощеводство | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. | 1.3 |
| 3. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. | 1.4 |
| 4. Садоводство | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. | 1.5 |
| 5. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1 Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |

--------------------------------

<\*> Установленные настоящей статьей предельные размеры земельных участков не распространяются на земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения.

<\*\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 44. Градостроительные регламенты. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения СХ-2

1. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения СХ-2, выделена в целях создания правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей развитие сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту деятельность инфраструктур.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Скотоводство | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 1.8 |
| 2. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 1.15 |
| 3. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 4. Ветеринарное обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.10 |
| 5. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Научное обеспечение сельского хозяйства | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 1.14 |
| 2. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3. | 2.7.1 |
| 3. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 3.1.1 |
| 4. Энергетика | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2. | 6.7 |
| 5. Связь | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2 | 6.8 |

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Осуществление религиозных обрядов | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.7.1 |
| 2. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 4.4 |
| 3. Заправка транспортных средств | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 4.9.1.1 |
| 4. Автомобильные мойки | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 4.9.1.3 |
| 5. Ремонт автомобилей | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 4.9.1.4 |
| 6. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 5.1.2 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

Статья 45. Градостроительные регламенты. Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ-3

1. Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ-3, выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании сельскохозяйственных культур, а также для отдыха.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Предоставление коммунальных услуг | Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
| 2. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
| 3. Земельные участки общего назначения | Минимальная площадь земельного участка - 16 кв. м.Минимальная ширина земельного участка - 2 м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м.Максимальное количество надземных этажей - 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70,0. | 13.0 |
| 4. Ведение огородничества | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м. | 13.1 |
| 5. Ведение садоводства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Максимальная площадь земельного участка - 4000 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20,0. | 13.2 |

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 1. Бытовое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.3 |
| 2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4.1 |
| 3. Магазины | Минимальная ширина земельного участка - 20 м.Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Максимальное количество надземных этажей - 2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 4.4 |

--------------------------------

<\*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного законодательства Российской Федерации.

<\*\*> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.